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1. HYDROSTATISK TRYKK
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[bookmark: _Toc314668983]3. EKVIVALENT SIRKULASJONSDENSITET
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4. PUMPETRYKK VED ENDRING AV PUMPERATE (tilnærmet verdi)


Pumperate kan settes inn i ønsket enhet (SPM eller liter/minutt) men det må benyttes samme enhet over og under brøkstrek.

[bookmark: _Toc314668985]5. PUMPETRYKK VED ENDRING AV VÆSKEDENSITET (tilnærmet verdi)
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6. PUMPETRYKK VED ENDRING AV RØRDIAMETER (tilnærmet verdi )


Diameter kan settes inn i ønsket enhet tommer eller cm ) men det må benyttes samme enhet over og under brøkstrek.
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7. LEAK OFF TEST OG MAASP MOT FORMASJONSSTYRKE VED SHOE




eller
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8. DREPESLAMDENSITET


[bookmark: _Toc314668989]
9. ICP (Initial Circulating Pressure) (STARTTRYKK)
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10. FCP (Final Circulating Pressure) (SLUTTRYKK)
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11. KICKBEREGNINGER

  NB !  Ulike tverrsnitt ( kick over DC )




[bookmark: _Toc314668992]
12. BARYTTMENGDE FOR Å ØKE SLAMDENSITET  ( Barytt med densitet 4,2 kg/liter )
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13. PERKOLASJONSHASTIGHET (meter/time)

           NB ! Husk bar/ time
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14. VOLUM SOM MÅ BLØS AV FOR Å GJENVINNE BUNNTRYKK TILSVARENDE FORMASJONSTRYKK (Liter)
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15. SLUGG-VOLUM  NØDVENDIG FOR Å TØRRLEGGE ØNSKET LENGDE RØR INNVENDIG  (Liter)
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16. SLAMTANKNIVÅØKNING MED ÅRSAK I U-RØRSEFFEKT PÅ GRUNN AV SLUGG (Liter)
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17. STIGERØRSMARGIN (Riser margin på grunnlag av poretrykksdensitet) (kg/l)


NY SLAMDENSITET



18. VÆSKEHASTIGHET I ET GITT TVERRSNITT



19. SICP


Eller



[bookmark: _Toc314668998]20. TRYKKTAP VED UTTREKKING AV TØRT RØR UTEN ETTERFYLLING




[bookmark: _Toc314668999]21. TRYKKTAP VED UTTREKKING AV VÅTT RØR UTEN ETTERFYLLING




[bookmark: _Toc314669000]22. FALL I VÆSKENIVÅ VED UTTREKKING AV GJENVÆRENDE VEKTRØR FRA BRØNNEN (TØRT) (Meter)
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23. FALL I VÆSKENIVÅ VED UTTREKKING AV GJENVÆRENDE VEKTRØR FRA BRØNNEN (VÅTT) (Meter)
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24. LENGDE AV RØR SOM KAN TREKKES UT FØR OVERBALANSEN ER TAPT (TØRT) (Meter)



[bookmark: _Toc314669003]
25. LENGDE AV RØR SOM KAN TREKKES UT FØR OVERBALANSEN ER TAPT (VÅTT) (Meter)
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26. HYDROSTATISK TRYKKTAP VED SVIKT I CASING FLOAT (Bar)


[bookmark: _Toc314669007]
27. FORENKLET GASSLOV VED KONSTANT TEMPERATUR



                                                                           
Når vi setter inn trykk i gassloven må vi benytte absolutt trykk









[bookmark: _Toc314669008]28. AKKUMULATOR BEREGNINGER






” Netto Flaskevolum ” er nitrogenvolum ved forladetrykk. Ta evt hensyn til belgen.


Her kan vi sette inn volum i liter eller gallon og trykk kan settes inn i bar eller psi. Svaret blir tilsvarende det vi setter inn.
Vi må benytte samme enhet over og under brøkstrek. NB ! Benytt absolutt trykk.


NOEN OFTE BENYTTEDE FORKORTELSER :

	API
	American Petroleum Institute
	
	BHP
	Bottom Hole Pressure

	IADC
	International Association of Drilling Contractors
	
	PL
	Pressure Losses

	IWCF
	International Well Control Forum
	
	ECD
	Equivalent Circulating Density

	
	
	
	FIT
	Formation Integrity Test

	BOP
	Blow Out Preventer
	
	LOT
	Leak Off Test

	LMRP
	Lower Marine Riser Package
	
	MAASP
	Max Allowable Annular Surface Pressure

	IBOP
	Inside BOP
	
	ICP
	Initial Circulating Pressure

	HCR
	Hydraulic Controlled Remote
	
	FCP
	Final Circulating Pressure

	
	
	
	SIDPP
	Shut In Drill Pipe Pressure

	DC
	Drill Collar
	
	SICP
	Shut In Casing Pressure

	DP
	Dril Pipe
	
	
	

	HWDP
	Heavy Wall Drill Pipe
	
	SCR
	Slow Circulating Rate

	CSG
	Casing
	
	SCP
	Slow Circulating Pressure

	BHA
	Bottom Hole Assembly
	
	
	

	
	
	
	MD
	Measured Depth

	HP/HT
	High Pressure / High Temperature
	
	TVD
	True Vertical Depth

	LCM
	Lost Circulation Material
	
	
	

	OBM
	Oil Based Mud
	
	SPM
	Strokes per Minute

	WBM
	Water Based Mud
	
	RPM
	Revolutions per Minute

	
	
	
	WOB
	Weight on Bit

	
	
	
	ROP
	Rate of Penetration
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